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焉耆县疆南城乡投资建设有限责任公司
焉耆县建筑用砂27号矿
矿区生态修复方案专家组评审意见书
根据《自然资源部办公厅关于<矿产资源法>实施衔接过渡有关事项的通知》（自然资办函〔2025〕1704号）及《自治区自然资源厅关于做好<矿产资源法>实施衔接过渡期生态修复方案评审工作的公告》等相关规定要求，因新立采矿权需要，焉耆县疆南城乡投资建设有限责任公司委托乌鲁木齐金辉永福矿业有限公司编制完成了《焉耆县疆南城乡投资建设有限责任公司焉耆县建筑用砂27号矿矿区生态修复方案》（以下简称“方案”）。
方案由三位水工环、地质矿产专家（详见附表），于2026年9月5日召开腾讯会议进行了评审，提出了专家审查意见。会后，编制单位对方案进行修改完善，专家组在认真审阅编制单位提交《方案》文本、图件及相关附件资料的基础上，经讨论和专家组长复核的基础上，形成如下评审意见。
一、设计利用资源储量政策符合性
《方案》资源储量类型确定合理，设计利用资源储量、可采储量的确定符合巴州、焉耆县自然资源局相关政策要求。矿区申请面积为0.0815平方公里。
二、设计利用储量、设计开采规模及服务年限
矿区范围内未进行开采活动，根据《详查报告评审意见书》：截止2025年12月31日，矿区范围内资源储量估算标高+1079-+1055m标高内建筑用砂矿资源量（KZ+TD）20.64万立方米（可利用砂石量19.04万立方米）。设计境界内圈定矿石量19.96万立方米，矿山设计损失率为0.68%，设计开采回采率为95%，则建筑用砂矿石服务年限为：1.90年。
三、采矿方案
矿床成因为洪积沉积型，直接出露地表，矿体成分单一，主要为建筑用砂矿，主要由灰色砾石、粗砂、细砂、砂土组成。矿体无层理，直接出露地表，无共生、伴生矿产，设计该矿山未来采用露天开采方式。
四、产品方案
根据《<焉耆县七个星建筑用砂矿详查报告>评审意见书》（焉耆县自然资源局）评审结果及详查工作确定矿山开采矿种为建筑用砂矿，采出原矿经筛分，最终产品方案为经筛分后的0.075～5mm、5～20mm、20～40mm粒级建筑用砂。
五、绿色矿山建设
（一）绿色矿山建设的必要性
建设绿色矿山是新形势下矿业发展可持续健康的必由之路，是实现科学发展、社会和谐的必然选择。大力推进绿色矿山建设是贯彻落实科学发展观，实现资源利用与矿山发展相协调的重要举措，对建设资源节约型和环境友好型社会具有重要意义。
同时绿色矿山建设是企业履行责任、谋求自身可持续发展、主动适应国家生态文明要求和经济高质量发展的必然选择。
（二）绿色矿山建设的规划任务
从矿区环境、资源开采方式、三率三废、节能减排等方面对矿山进行绿色矿山建设，严格按照相关法律法规进行开采。
按照《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法》 (新国土资发〔201 8〕94号）等相关规定，本矿作如下规划：
1、提高回采率
针对矿体形态，适时调整生产布局，尽可能使开采境界内矿石最大限度采出。
2、合理布局，把矿山生产、环境保护、土地复垦有序结合在一起，减少重复工作，节约资源，节约空间。
3、矿部生活区绿化力度加大，生活垃圾规范处理，美化生活区环境。
4、增设必要的警示、提示标识。
5、应建立矿山开采、砂石生产、产品运输全过程能耗核算体系,各工艺电力消耗、油(气)消耗、水消耗宜进行单独核算。
应依据国家发改委《国家重点节能技术推广目录》、工业与信息化部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》和《节能机电设备(产品)推荐目录》等指导文件,选用高效、智能、绿色、环保的技术和设备，降低单位电耗。
6、根据非金属行业绿色矿山建设规范要求，砂石矿露天开采回采率大于等于95%，本矿山设计回采率97%，满足砂石矿露天开采回采率要求。
（三）保障措施
矿山健全相关管理机构和组织、加强对绿色矿山建设的举措、并每年计提部分资金用作矿山绿色建设费用等。
六、矿区地质环境治理恢复
本次工作查明了矿山环境现状，分析了矿山环境发展趋势，其论述内容基本全面，结论基本正确。
确定了矿山环境保护与治理恢复的原则、目标和任务，对矿区进行了矿山环境保护与治理恢复分区，并提出了具体的保护、治理以及监测方案，并进行了经费概算。
设计在露天采矿场地表境界外10米设置铁丝围栏和警示牌，防止人、畜误入造成危害，警示人员注意安全。设置铁丝围栏长度1400米，警示牌14块。并通过人工日常巡检，针对后期可能出现的少量危石，在矿山生产统一调度下可实现开采一段，治理一段，保障采治同步工作有序、高效进行。
七、矿区土地复垦
1、矿区土地利用现状
经实地踏勘调查，焉耆县自然资源局查询，矿区面积为8.1533hm2，矿区土地利用类型为农用地中的沟渠0.1733hm2；未利用地中的裸岩石砾地7.98hm2。矿区范围内无耕地存在，不涉及基本农田。土地性质为国有。
2、矿区土地损毁评估
主要损毁土地是矿部生活区、工业广场、矿山道路的压占，预测对土地资源的持续损毁面积为0.4945公顷。露天采场后期持续对土地进行挖损，损毁土地3.1公顷。预测矿区活动对土地损毁程度为“重度”。
3、土地复垦区与复垦责任范围
本次方案复垦区面积为3.5945hm2，共分为矿部生活区、工业广场、矿山道路和露天采场。损毁土地全部纳入土地复垦责任范围，土地复垦率100%。
4、矿区土地适宜性评价
拟对复垦区土地全区进行复垦，土地复垦率100%，复垦土地类型为裸岩石砾地。从而保护生态环境，合理利用土地，实现土地资源的可持续利用，促进经济和环境和谐发展。
5、土地复垦工程措施
针对矿部生活区、露天采场、工业广场和矿山道路实施砌体拆除、砌体拉运，针对全部损毁区进行土地平整工程。
6、土地复垦监测
服务期内对露天采场、水土环境污染、土地损毁情况进行监测。并对地质环境治理和生态系统恢复进行监测，为工程实施与效果评估提供依据。
7、土地复垦阶段工作安排
生产期（2026年10月-2028年7月）：主要对拟建工程布局进行建设和露天开采活动，同时对其他区域开展监测工程。
生态修复工程实施期（2026年10月-2029年7月）：开采活动全面停止。对前面的2个分区开展地貌重塑、土壤重构等综合修复工程。
八、技术经济指标
经计算，焉耆县疆南城乡投资建设有限责任公司焉耆县建筑用砂27号矿矿区生态修复工程静态总投资为48.07万元，其中：工程施工费21.44万元，监测与管护费用9.05万元，其他费用16.05万元，预备费1.52万元。
九、存在的问题及建议
1、本方案不替代相关的工程勘查、治理设计工作，不能作为恢复治理与土地复垦工程设计方案使用。
2、矿山如扩大生产规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案。
3、针对采矿活动可能引发的地质环境问题，建议矿方安排专门的矿山地质环境恢复治理设计、监测、防治等工作。
4、本方案复垦方向主要为恢复原地表土地类型及地貌景观与周边相协调，若矿方在复垦过程中有实际性要求可局部进行调整。
5、本方案设计工程量及投资仅为初步估算，具体实施时应请有资质单位按各项相关工程的设计规定进行设计、施工，并验收合格后投入使用。
6、今后若扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式时，应当重新编制本方案。
十、评审结论
《方案》章节齐全，内容较丰富，项目编制单位按照专家意见对报告进行了补充、修改，编写了详细的修改说明，经专家组评审，符合矿产资源开采与生态修复的有关规定、规范和标准，评审通过。
附件：《焉耆县疆南城乡投资建设有限责任公司焉耆县七个星砂石料矿矿区生态修复方案》评审专家组名单。
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专家组组长：陆成新（签字）      
                2026年5月26日




附件：《焉耆县疆南城乡投资建设有限责任公司焉耆县建筑用砂27号矿矿生态修复方案》评审专家组名单
全文共印：6份
存    档：2份
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《焉耆县疆南城乡投资建设有限责任公司焉耆县建筑用砂27号矿矿区生态修复方案》
评审专家组名单
	评审职务
	姓名
	工作单位、职务及联系电话
	职称
	签名

	评审专家
	陆成新
	[bookmark: _GoBack]原新疆地矿局第二水文地质大队副大队长（退休）
	水工环教授级
高级工程师
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	评审专家
	崔德广
	新疆维吾尔自治区地质研究院
	水文地质
正高级工程师
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	评审专家
	田敬佺
	新疆地质局巴州地质大队
	地质矿产高级工程师
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